**Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24**

**1) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 1 квартал 2014 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт  (месяц, год) | Вывод  из ремонта (месяц, год) |
| 1 | ГПП 2 ввод 6кВ т-ра С2Т (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 30. 12. 13. | 9. 01. 14. |
| 2 | ГПП 2 ВЛ 110 «Ч3»  (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 14. 02. 14. | 14. 02. 14. |
| 3 | ГПП 2 ввод 6 кВ т-ра С1Т  (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 29. 03. 14. | 29. 03. 14. |
| 4 | ГПП 2 Насосная Ф 2.  (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 26. 03. 14. | 26. 03. 14. |
| 5 | ГПП 2 Очистные сооружения Ф 1.  (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 31. 03. 14. | 31. 03. 14. |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Г) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

**2) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 2 квартал 2014 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт  (месяц, год) | Вывод  из ремонта (месяц, год) |
| 1 | КЛ 6 кВ ТП 3 ф. 1 | 17. 04. 2014 г.  08-40 | - |
| 2 | ГПП 2 С2Т | 23. 04. 14.  12-30 | 23. 04. 14.  13-05 |
| 3 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 29. 04. 14.  19-10 | 30. 04. 14.  14-30 |
| 4 | ГПП 2 С2Т | 13. 05. 14.  12-30 | 22. 05. 14.  17-25 |
| 5 | ГПП 2 С1Т | 17. 05. 14.  01-35 | 17. 05. 14.  02-15 |
| 6 | ГПП 2 С1Т | 18. 05. 14.  20-45 | 22. 05. 14.  10-46 |
| 7 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 20. 05. 14.  17-15 | 21. 05. 14.  13-55 |
| 8 | Очистные сооружения ф. 1 | 26. 05. 14.  04-31 | 26. 05. 14.  19-10 |
| 9 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 27. 05. 14.  21-10 | 28. 05. 14.  09-25 |
| 10 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 28. 05. 14.  21-20 | 29. 05. 14.  14-40 |
| 11 | ГПП 2 С1Т | 31. 05. 14.  22-21 | 22. 05. 14.  10-46 |
| 12 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 03. 06. 14.  14-55 | 04. 06. 14.  12-07 |
| 13 | Насосная ф. 1 | 12. 06. 14.  19-55 | 14. 06. 14.  13-15 |
| 14 | Насосная ф. 2 | 13. 06. 14.  21-25 | 14. 06. 14.  13-15 |
| 15 | Насосная ф. 2 | 17. 06. 14.  11-00 | 17. 06. 14.  15-35 |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Г) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

**3) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 3 квартал 2014 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт  (месяц, год) | Вывод  из ремонта (месяц, год) |
| 1 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 03.07.14г.  16-35 | 04.07.14г.  13-40 |
| 2 | ГПП-2 ф. Березовое | 24.07.2014г. 17-20 | 24.07.2014г.  20-10 |
| 3 | ГПП-2, С1Т | 31.07.14г.  22-21 | 28.07.14г.  10-05 |
| 4 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.1 | 03.08.14г.  03час.02мин. | 07.08.14г.  13час.45мин. |
| 5 | ГПП-2 | 20.08.14г. 13час.25мин. | 20.08.14г.  15час.06мин. |
| 6 | ГПП-2 ф.Березовое | 20.08.14г.  13час.25мин. | 22.08.14г.  11час.35мин. |
| 7 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.1 | 21.08.14г.  14час.10мин. | 21.08.14г.  14час.50мин. |
| 8 | ГПП-2 «С2Т» |  | 10.09.14г.  11час.40мин. |
| 9 | ГПП-2 «С2Т» | 10.09.14г.  16час.50мин. | 18.09.14г.  18час.50мин. |
| 10 | ГПП-2 ф.Березовое | 11.09.14г.  9час.45мин. | 11.09.14г.  13час.10мин. |
| 11 | ГПП-2 «С2Т» | -. | 19.09.14г.  19час.40мин. |
| 12 | ГПП-2 «С1Т» | 24.09.14г.  10час.25мин. | - |
| 13 | ГПП-2 ф.Березовое | 27.09.14г.  14час.35мин. | 27.09.14г.  15час.20мин. |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ниже 35 кВ составляет 19,4 МВт.

**4) Информация о техническом состоянии сетей**

**за 4 квартал 2014 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт  (месяц, год) | Вывод  из ремонта (месяц, год) |
| 1 | ГПП-2 «С1Т» | - | 10.10.14г.  12час.05мин. |
| 2 | ГПП-2 ф.Березовое | 15.10.14г.  10час.50мин. | 15.10.14г.  11час.55мин. |
| 3 | ГПП-2 ф.1 Очистные сооружения | 06.11.14г.  14час.10мин | 06.11.14г.  15час.00мин. |
| 4 | ГПП-2 «С1Т» | 17.11.14г.  05час.05мин. |  |
| 5 | ГПП-2 ф. 6кВ «Березовое» | 19.12.14г.  12час.50мин | 19.12.14г.  16час.00мин. |
| 6 | ГПП-2 ф. 6кВ  «Березовое» | 22.12.14г.  14час.35мин. | 22.12.14г.  17час.20мин. |
| 7 | ГПП-2 ф. 6кВ  «Березовое» | 24.12.14г.  07час.25мин. | 24.12.14г.  17час.20мин. |
| 8 | ГПП-2 ф. 1  «Насосная» | 28.12.14г.  12час.10мин. | 29.12.14г.  16час.25мин. |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ниже 35 кВ составляет 19,4 МВт.